WireShark Aufgabe

# Aufgabe 1 & 2

* Einleitung


# Aufgabe 3

1. Nennen Sie mindestens 5 Protokolle, die WireShark erkannt hat.

1. HHTP
2. TCP
3. DNS
4. TLS
5. ARP

2. Wie lange hat es vom Senden des HTTP [Request](http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html) bis zum Erhalt der HTTP Response gedauert?

* 0.106990000 sec.



3. Was ist die Internet-Adresse ihres Rechners?


* + **141.37.168.36**


Was ist die Ethernet-Adresse (MAC-Adresse, physikalische Adresse) ihres Rechners?


* + **90:1B:0E:F1:7B:62**


Welches ist die Ziel-MAC-Adresse, zu der ihr Rechner Pakete sendet?

* **34:17:EB:46:9E:02**










Vergleichen Sie die Ziel-MAC-Adresse für verschiedene Ziel-IP-Adressen.  
Welchem Netzknoten können Sie die Ziel-MAC-Adresse zuordnen?

* **Netzknoten: Dell\_CE:82:C2 (siehe Bilder)**

4. Betrachten Sie ein HTTP-Paket. Welche weiteren Protokolle werden genutzt, um ein HTTP-Paket zu übertragen? Welchen Schichten des TCP/IP-Schichtenmodells können Sie die Pakete zuordnen?



* **TCP, IP, Ethernet**

# Aufgabe 4:


1. Markieren Sie im obigen Paket Ethernet, IP und TCP-Header

2. Was sind die Quell- und Ziel-MAC-Adressen Adressen des dargestellten Pakets?  
 => Ziel: 38-22-D6-67-19-00   
 => Quelle: 00-21-CC-63-82-2C

3. Was sind die Quell- und Ziel-IP-Adressen des dargestellten Pakets?  
 => Ziel: 5B C6 AE C0 [91.198.174.192]  
 => Quelle: 8D 25 1D 5D [141.37.29.93]

4. Was sind die verwendeten TCP-Ports des dargestellten Pakets?

=> Ziel: 00 50 [Port 80]  
 => Quelle: E2 26 [Port 57.894(E226) oder 226(E2) 38(26)???]



# Aufgabe 5

1. Wie lautet der Filter, mit dem Sie über den TCP Port HTTP Verkehr filtern können?
   * **tcp.port == 80 && http**
2. Erhalten Sie das gleiche Ergebnis wie bei dem Filter HTTP? Erklären Sie ihre Erkenntnis
   * **Ja da Port 80 den http-Port darstellt**
3. Was bewirkt der Filter: http && !(udp.port==1900)
   * Es werden lediglich http Anfragen gefiltert die nicht über den UDP Port 1900 laufen

„UDP-Port 1900 besorgt einen unzuverlässigen Dienst und Datagramme können ohne Meldung verdoppelt, unzulässig kommen oder verschwinden. UDP-Port 1900 denkt, dass die Fehlernachprüfung und -korrektion nicht erforderlich ist oder in dieser Anwendung nicht vollgezogen wird, um das Overhead dieser Bearbeitung auf dem Netzwerkschnittstellniveau zu vermeiden“ [Quelle: <https://de.adminsub.net/tcp-udp-port-finder/1900>]

1. Welcher Filter bewirkt, dass nur Pakete angezeigt, werden, die ihre eigene IP-Adresse als Ziel-Adresse haben?
   * **ip.dst == 141.37.168.36**
   * (bzw. ip.dst == xxx.xxx.xxx.xxx wobei x = eigene IP)